|  |
| --- |
| **2.5.1 З’єднання фланців полумуфт за допомогою конусних болтів**    Значення (розрахункових) з'єднувальних елементів валопроводу у відповідності з вимогами стандарту (ГОСТ 19354-74).  ***D*1 = 1100** мм, ***D*2 =880** мм, ***D*3 = 450** мм,  ***B* = 250** мм, ***b*1 = 15** мм, ***b*2 = 125** мм,  ***d*2  = 140** мм, ***d*4  = 113.5** мм, ***d*6  = 126.0** мм,  ***l*3  = 395** мм, ***l*4  = 250** мм, ***r*1 = -** мм.  *L*1  = 375 мм ***d*1  = 115 мм** h1= 15 mm |